## 桌面多功能E-paper
![image](jpg/109A0671.jpg)

### 项目简介
此项目使用ESP32驱动7.5寸三色墨水屏显示丰富的信息，如果感兴趣，请继续阅读，下文介绍如何使用此项目代码<br>
- **B站视频演示地址：[点击观看视频](https://www.baidu.com/)**<br>
- <a target="_blank" href="https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=OCk2mwPC4yZn-BBJlH2ehWT-2sHfC7Os&jump_from=webapi&authKey=iFtohDmv6OI7O5aD/0ogd6mODvY5vr837fherj6ruuDCK94UM5KrjicZ2cFO5dHB"><img border="0" src="http://pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png" alt="墨水屏DIY交流群" title="墨水屏DIY交流群"></a>QQ交流群：1051455459


### 需要的环境
- 一个远程服务器，需要安装LNMP环境，同时安装thinkPHP6.1
- 一个域名，用来转化各种api以及访问更新待办事件的上位机页面
- Arduino IDE

### 使用的硬件
- ESP32 WROVER开发板以及屏幕转接板 （闲鱼搜记得带马扎 可以购买现成pcb）
- 一块7.5寸三色墨水屏（使用GxEPD2_750c_Z08驱动）
- 3.7v锂电池

### 7.5inch_Multifunctional_E-Paper文件夹
- 此文件夹中为驱动墨水屏主要代码，包含了获取天气日期微博热搜等数据代码以及显示代码，需要使用arduino编译，编译之前注意头文件引用的库，没有的需要单独安装。<br>

- 代码需要修改每个get***.ino文件中的api地址，例如  


``` python
http.begin(Client, "http://日期.php");
``` 

中需要修改http后面地址，修改为你自己实际的地址，例如http://yoursit.com/time.php  

### html文件夹
- 此文件中包含了提交待办事件的上位机网页，将此文件上传到服务器Nginx的网站目录，域名解析到此目录后用域名访问  
- 文件夹中需要修改db.php中的  

``` PHP
$conn = new mysqli('你的服务器数据库地址', 'root', '数据库密码', '数据表名');
``` 
